HIDRAVLIČNO DVIGALO

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PRIPOMOČKI:**  POSODA S POKROVOM  VELIKA BRIZGA  MAJHNA BRIZGA  CEV |
|  | POSODO DO POLOVICE NAPOLNI Z VODO. |
|  | VELIKO BRIZGO NAPOLNI Z VODO. |
|  | NA VELIKO BRIZGO NATAKNI CEV. |
|  | IZ VELIKE BRIZGE IZTISNI TOLIKO VODE, DA JE CEV V CELOTI NAPOLNJENA Z VODO. |
|  | NA DRUGO KRAJIŠČE CEVI NATAKNI MANJŠO BRIZGO, IZ KATERE PREJ IZTISNI VES ZRAK. |
|  | IZDELANO HIDRAVLIČNO DVIGALO PREIZKUSI S PRITISKANJEM NA BATA BRIZG. |
|  | POSODO ZAPRI S POKROVOIM IN JO POSTAVI NA ROB MIZE, TAKO DA SEGA MALO ČEZ ROB MIZE.  BAT VEČJE BRIZGE POSTAVI POD POSODO IN S PRITISKOM NA BAT MANJŠE BRIZGE DVIGNI POSODO.  DVIGALO BO BOLJE DELOVALO, ČE ROKO, V KATERI DRŽIŠ VEČJO BRIZGO, PRISLONIŠ OB MIZO, DA SE ROKA NE BO PREMIKALA. |